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[bookmark: _Hlk137134062][bookmark: _Hlk137136626][bookmark: _Hlk137137208]Изменения, вносимые 
в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 декабря 2017 г. № 528

1. Абзац двенадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 11. «Обращение с ядерным топливом, ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами».
2. Приложение № 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«ИЖСР – исследовательский жидкосолевой реактор».
3. В приложении № 3:
3.1. В пункте 1.1:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
[bookmark: _Hlk178157773]«характеристики ЯТ (вид топлива, состав, содержание делящихся изотопов, а также тип и геометрические размеры твэлов и ТВС или габаритные размеры и внутренний объем топливного контура);»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«среднюю и максимальную глубину выгорания ЯТ или максимальные концентрации ядерных делящихся материалов и удельные активности радионуклидов в ЯТ в течение топливной кампании (для ИЖСР);»;
в) абзац седьмой дополнить словами:
[bookmark: _Hlk178157800]«(в топливном контуре ИЖСР)»;
[bookmark: _Hlk178157820]г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«температуру ЯТ, а также оболочки наиболее напряженного твэла или конструкционных материалов наиболее напряженных участков топливного контура ИЖСР при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии, среднее тепловыделение, распределение тепловыделения по сечению и длине активной части ТВС (для наиболее напряженного твэла) или по объему активной зоны ИЖСР, плотность теплового потока с поверхности оболочки наиболее напряженного твэла или наиболее напряженных участков топливного контура ИЖСР;»;
д) дополнить абзацем следующего содержания:
[bookmark: _Hlk212465202]«физико-химические характеристики ЯТ загружаемого в топливный контур ИЖСР, включая температуру плавления (затвердевания), температуру кипения, плотность, удельную теплоемкость, теплопроводность, и диапазоны их изменения в процессе эксплуатации.». 
3.2. [bookmark: _Hlk178157948]В пункте 1.2:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«средней и максимальной плотности теплового потока в активной зоне или топливном контуре ИЖСР;»;
б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«диапазоне температур теплоносителя системы отвода тепла от ЯТ;»;
в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«давлении в системах отвода тепла от ЯТ;»;
г) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«температуре ЯТ, а также твэлов и ТВС или топливного контура и ее пространственном распределении;»;
д) абзац пятнадцатый дополнить словами:
«и системах отвода тепла от ЯТ»;
е) дополнить абзацами следующего содержания:
«давлении в топливном контуре ИЖСР;
расходе ЯТ в топливном контуре ИЖСР;»;
3.3. В пункте 9.2:
а) слова «охлаждения активной зоны» заменить словами «отвода тепла от ЯТ»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«системы дренирования топливного контура (для ИЖСР);
системы контроля и поддержания нормируемых показателей ЯТ (для ИЖСР);
системы подпитки ЯТ (для ИЖСР);
системы очистки ЯТ и удержания удаляемых из него РВ (для ИЖСР);
системы нагрева ЯТ и оборудования, в котором содержится ЯТ (для ИЖСР).».
3.4. Пункт 9.5 дополнить словами «, топливного контура ИЖСР и систем, рабочая среда которых контактирует с топливным контуром ИЖСР».
3.5. В пункте 10.1:
а) абзац седьмой дополнить словами «, а для ИЖСР дополнительно зависимость эффективной доли запаздывающих нейтронов от скорости циркуляции ЯТ через активную зону ИЖСР»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«эффекты реактивности, обусловленные изменениями расхода ЯТ в топливном контуре ИЖСР;
диапазоны возможного изменения в течение кампании теплогидравлических, нейтронно-физических и физико-химических характеристик ЯТ, значимых для управления цепной реакцией деления, в том числе, элементного и изотопного состава, температуры плавления (затвердевания), вязкости, плотности, теплоемкости, теплопроводности, а также значений растворимости соединений (групп соединений) в ЯТ (для ИЖСР);
эффекты реактивности, обусловленные работой систем заполнения, дренирования топливного контура ИЖСР, подпитки ЯТ, а также очистки и поддержания нормируемых показателей ЯТ для рассматриваемых в проекте ИЖСР конфигураций и состояний активной зоны (в том числе, на начало и конец кампании).».
3.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«Требования к содержанию главы 11. «Обращение с ядерным топливом, ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами».
3.6. В пункте 11.1:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«информацию о технических средствах и организационных мерах по хранению и транспортированию поврежденного ЯТ, в том числе негерметичных и дефектных ТВС и отдельных твэлов.»;
 б) дополнить абзацем следующего содержания:
«информацию о технических средствах и организационных мерах по обращению с ЯМ и РВ на ИЯУ с ИЖСР вне топливного контура.».
3.7. Дополнить пунктом 11.5 следующего содержания:
«11.5. Для ИЖСР следует привести обоснование:
мер по исключению возможности возникновения СЦР при обращении с ЯМ;
мер по контролю накопления в оборудовании ЯМ и мер, предпринимаемых при превышении установленных в проекте ИЯУ пределов накопления ЯМ;
мер по обеспечению герметичности оборудования, предназначенного для обращения с ЯТ, ЯМ, РВ и РАО и помещений, в которых располагается указанное оборудование.».
4. В приложении № 5:
4.1. В пункте 1.1:
а) абзац второй после слов «ПЭЯУ» дополнить словами «, топливный контур»; 
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«циркуляционный насос прокачки ЯТ в топливном контуре (для ИЖСР);
теплообменник топливного контура (для ИЖСР);».
4.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Система отвода тепла к конечному поглотителю».
4.3. В пункте 1.2.1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1.2.1. Система отвода тепла от ЯТ (первый контур)»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«корпус реактора и (или) каналы с теплоносителем»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«компенсатор объема, система компенсации объема и поддержания давления в системе отвода тепла от ЯТ;».
4.4. Пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:
«1.2.3. Система подготовки теплоносителя и снабжения теплоносителем системы отвода тепла от ЯТ.».
4.5. В пункте 1.2.4 исключить слова «в контурах охлаждения реактора и бассейна хранилища ТВС».
4.6. Дополнить пунктами 1.22 – 1.25 следующего содержания:
«1.22. Система дренирования топливного контура (для ИЖСР);
1.23. Системы контроля и поддержания нормируемых показателей ЯТ (для ИЖСР);
1.24. Системы очистки ЯТ и удержания удаляемых из него РВ (для ИЖСР);
1.25. Системы нагрева и поддержания температурного режима ЯТ и оборудования, в котором находится ЯТ (для ИЖСР).».
4.7. В пункте 2.1 абзац третий изложить в следующей редакции:
«система аварийного отвода тепла от ЯТ».
5. В приложении № 7:
5.1. В пункте 1:
а) абзац девятый дополнить словами «(заполнении топливного контура ИЖСР, подпитке ЯТ)»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«ухудшение или прекращение циркуляции ЯТ через активную зону ИЖСР вследствие отказов (неисправностей, поломок) оборудования топливного контура.».
5.2. В пункте 2:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«отказы оборудования и трубопроводов системы аварийного отвода тепла от ЯТ, которые могут влиять на способность системы выполнять свои функции;»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«отключение или отказ циркуляционных насосов топливного контура ИЖСР;
блокировка проходного сечения топливного контура ИЖСР;
отказы в системах нагрева и отвода тепла от ЯТ, приводящие к локальному затвердеванию ЯТ в топливном контуре ИЖСР;
разрыв трубопроводов систем отвода тепла от ЯТ.».
5.3. В пункте 6:
а) абзац пятый дополнить словами:
«и геометрию оборудования, предназначенного для хранения ЯТ»;
б) в абзаце шестом слова «чехлов с ТВС» заменить словами «чехлов с ЯТ»;
6. [bookmark: _GoBack]В приложении № 8:
6.1. В пункте 4:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«температуру оболочек твэлов и ЯТ в наиболее энергонапряженных ТВС или температуру наиболее энергонапряженных участков топливного контура и ЯТ в них;»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«расход ЯТ в топливном контуре ИЖСР.».
6.2. В пункте 6:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«расхода и температуры теплоносителя в контурах систем отвода тепла к конечному поглотителю;»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«давления в контурах систем отвода тепла к конечному поглотителю;»;
в) в абзаце пятом после слов «ТВС» дополнить словами «(участков топливного контура ИЖСР)».
6.3. В пункте 7:
а) после слова «матрицы и оболочки твэла» дополнить словами «(ЯТ и топливного контура ИЖСР)»;
б) после слова «границы первого контура» дополнить словами «(границ систем, рабочая среда которых контактирует с топливным контуром ИЖСР)».
7. В приложении № 9:
7.1. В пункте 1 слова «разрушению активной зоны и плавлению ЯТ» заменить словами «повреждению ЯТ» (или топливного контура ИЖСР) сверх проектных пределов»;
7.2. Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Аварии с разгерметизацией технологических помещений при течах систем, рабочая среда которых контактирует с топливным контуром ИЖСР;».
8. В Приложении № 10:
8.1. В пункте 1 абзац восьмой дополнить словами «(за исключением ИЖСР)».
8.2. В пункте 2:
а) абзацы четвертый и восьмой дополнить словами «(топливного контура ИЖСР)»;
б) абзац девятый дополнить словами «(топливного контура ИЖСР) и другого оборудования, в которое загружается ЯТ»
8.3. В пункте 3:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«температура теплоносителя в системе отвода тепла от ЯТ;»;
б) в абзаце третьем слово «охлаждения» заменить словами «отвода тепла».
8.4. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Для ИЖСР:
концентрации соединений (групп соединений), растворенных в ЯТ;
скорости циркуляции ЯТ в топливном контуре.». 
_________________


