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[bookmark: _Hlk237256179]Сводка отзывов на проект федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 
«Общие положения обеспечения безопасности установок управляемого термоядерного синтеза»
(далее – проект ОПБ УУТС)
	№ п/п
	Глава, пункт (подпункт) проекта ОПБ УУТС
	Организация, представившая замечание, предложение
	Текст замечания, предложения
	Заключение органа регулирования безопасности при использовании атомной энергии

	1. 
	Общее замечание
	АО «ГСПИ»
	Отсутствуют требования к обеспечению ядерной безопасности гибридных УУТС.
	Отклоняется.
Специфичные требования ядерной безопасности устанавливаются в отдельных ФНП, по аналогии с АС и ИЯУ.

	2. 
	п. 1
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Дополнить предложением:
Все сооружения и комплексы с термоядерными установками, которые не подпадают под общие условия а) и б) п. 1, но являются объектами использования атомной энергии и подпадают под требования Законодательства РФ в области радиационной безопасности, относятся к радиационным источникам.
	Отклоняется.
Избыточно в проекте ОПБ УУТС. ОПБ УУТС не устанавливают требований в радиационным источникам. Отнесение отдельных объектов использования атомной энергии к категории радиационных источников – не предмет регулирования ОПБ УУТС.

	3. 
	подпункт (а) п. 2
	ИЯФ СО РАН
	Добавить ссылку о том, что термин «ядерные установки» определен в ст. 3 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
	Отклоняется.
ОПБ УУТС являются подзаконным актом по отношению к Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (далее - Федеральный закон № 170-ФЗ), ссылка не требуется.

	4. 
	п. 5
	ИЯФ СО РАН
	Рекомендуется упомянуть количество ядерных материалов согласно НП-030-19, т.е., например, изложить пункт 5 в следующей редакции:
К категории ядерных установок относятся УУТС, содержащие ЯМ в количествах, подлежащих государственному учету 
и контролю в соответствии с НП-030-19, 
а также УУТС с ТЯУ высокой интенсивности.
	Отклоняется.
Избыточно. Вещества в количествах, не подлежащих учету и контролю в соответствии с НП-030-19, не относятся к объектам использования атомной энергии категории «ядерные материалы» (ч. 4 ст. 3 Федерального закона № 170-ФЗ).

	5. 
	п. 10,
абзац 1-й
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Убрать слово «последовательной», иначе следует пояснить, в чем заключается последовательность.
Изложить в виде:
[bookmark: _Hlk240627266]Безопасность УУТС должна обеспечиваться за счет последовательной реализации ГЭЗ, основанной на применении системы физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения, 
РВ и ЯМ в окружающую среду, и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их целостности, а также по защите персонала, населения и окружающей среды от радиационного воздействия УУТС.
	Принимается.

	6. 
	п. 10,
абзац 3-й, подпункт (а),
перечисление 3-е
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Указано:
а) уровень 1 «Условия размещения УУТС и предотвращение нарушений нормальной эксплуатации»:
<…>
разработка проекта УУТС на основе консервативного подхода с мерами, направленными на исключение пороговых эффектов;
Пояснить, какие пороговые эффекты исключаются
	Отклоняется.
Определение термина «пороговый эффект» дано в Приложении №1 проекта ОПБ УУТС.

	7. 
	п. 10,
абзац 3-й, подпункт (а),
перечисление 6-е
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Важно осуществлять непрерывное наблюдение и выявление дефектов, несоответствий, недостатков, т.е. мониторинг.
Изложить в виде:
а) уровень 1 «Условия размещения УУТС и предотвращение нарушений нормальной эксплуатации»:
<…>
[bookmark: _Hlk240627397]поддержание в работоспособном состоянии важных для безопасности систем и элементов посредством контроля мониторинга их технического состояния, контроля и управления их ресурсом, своевременной замены выработавших ресурс элементов, наличия эффективно действующей системы технического обслуживания и ремонта, документирования результатов работ и контроля;
	Отклоняется.
Контроль технического состояния – устоявшаяся терминология.

	8. 
	п. 10,
абзац 3-й, подпункт (а),
перечисление 7-е
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Убрать слово «подбор».
Изложить в виде:
а) уровень 1 «Условия размещения УУТС и предотвращение нарушений нормальной эксплуатации»:
<…>
подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала УУТС для действий при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая предаварийные ситуации и аварии, формирование культуры безопасности.
	Отклоняется.
Подбор персонала необходимой квалификации – часть уровня 1 ГЭЗ и ответственность эксплуатирующей организации.

	9. 
	п. 11, предложение первое
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Пояснить определение уровней ГЭЗ или дать ссылку.
	Отклоняется.
Уровни ГЭЗ описаны в п. 10 проекта ОПБ УУТС.

	10. 
	п. 20, 
абзац 2-й
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Редакционное замечание: избыточный переход на следующую строку
	Принимается.

	11. 
	подпункт (е)
п. 30
	Госкорпорация «Росатом»
	Не обосновано выделение системы (элементов системы) радиационного контроля из перечня всех систем (элементов систем), важных для безопасности. Данное требование является необоснованным и противоречащим общему подходу к классификации по влиянию на безопасность, установленному для всех остальных систем и элементов АС, в соответствии с которым к важным для безопасности относятся системы и элементы АС, задействованные в реализации ГЭЗ на АС.
Помимо стационарно установленного оборудования РК применяется оборудование РК на основе носимых или подвижных технических средств для радиационного контроля территории, помещений и окружающей среды, лабораторное оборудование, а также оборудование индивидуального дозиметрического контроля персонала. Все перечисленное оборудование не задействовано в реализации ГЭЗ, и в соответствии с общими принципами и критериями классификации систем и элементов по влиянию на безопасность, должно быть отнесено к не влияющим на безопасность. 
В соответствии с требованиями п. 30 признаки определения элемента АС как «важного» для безопасности определяются на основании влияния отказа элемента на вероятность развития аварии в тяжелую аварию. Отказ любого элемента радиационного контроля не является исходным событием для развития аварии.
Предлагается исключить из п. 30 подпункт (е) как частное требование об отнесении систем и элементов РК к важным для безопасности. 
Предлагается классифицировать системы (элементы систем) радиационного контроля в соответствии с пп.  31, 32	по влиянию элементов УУТС на безопасность.
Такой подход соответствует рекомендациям МАГАТЭ, изложенным в руководстве по безопасности № SSG-30 «Классификация конструкций, систем и элементов атомных электростанций по безопасности».
Исключить подпункт (е) п. 30:
30. К системам (элементам), важным для безопасности, относятся:
<…>
е)	системы (элементы систем) радиационного контроля.
	Отклоняется.
Доводы ошибочны. НП-001-15 «общие положения обеспечения безопасности атомных станций» устанавливают аналогичные требования и выделяют системы (элементы систем) радиационного контроля в целях классификации по влиянию на безопасность.

	12. 
	подпункты (а), (б) п. 31
	ИБРАЭ РАН
	Оборудование, содержащее тритий, приведено в открытом перечислении, как в определении оборудования 1 класса безопасности, так и оборудования 2 класса безопасности, в связи с чем в соответствии с принципами классификации такие элементы всегда будут относиться к более высокому классу безопасности, т.е. классу 1. Необходимо уточнить формулировку определения классов безопасности в соответствии с предлагаемой редакцией.
Предлагается дополнить содержание подпунктов (а) и (б) п. 31 проекта ОПБ УУТС:
По влиянию элементов УУТС на безопасность устанавливаются четыре класса безопасности:
а) класс безопасности 1, к которому относятся относится оборудование, в том числе бланкеты с ЯМ, тритийсодержащие элементы, а также элементы УУТС, отказы которых которого являются исходными событиями аварий, приводящими при проектном функционировании систем безопасности к повреждению бланкетов с ЯМ или тритийсодержащих элементов и радиационному воздействию на население, приводящему к превышению критериев для принятия неотложных решений по эвакуации населения в начальном периоде радиационной аварии.
б) класс безопасности 2, к которому относятся следующие элементы УУТС, не вошедшие в класс безопасности 1:
оборудование, в том числе  бланкеты с ЯМ, тритийсодержащие элементы, а также элементы УУТС, отказы которых которого являются исходными событиями, приводящими к повреждению бланкетов с ЯМ или тритийсодержащих элементов при проектном функционировании систем безопасности с учетом нормируемого для проектных аварий количества отказов в указанных системах и (или) радиационному воздействию на население, приводящему к превышению критериев для принятия неотложных решений по мерам защиты населения в начальном периоде аварии;
элементы систем безопасности, единичные отказы которых приводят в случае возникновения проектной аварии к нарушению установленных для таких аварий проектных пределов.
	Отклоняется.
Отнесение к классам 1 и 2 осуществляется на основе разных последствий исходных событий.

	13. 
	подпункт (г)
п. 31
	Госкорпорация «Росатом»
	Учитывая подход МАГАТЭ к классификации СВБ и СБ считаем необоснованным введение 
4-го класса безопасности элементов систем, так как эти элементы не влияют на безопасность. Такой подход соответствует рекомендациям МАГАТЭ, изложенным в руководстве по безопасности № SSG-30 «Классификация конструкций, систем и элементов атомных электростанций по безопасности».
Предлагается исключить 4-й класс безопасности элементов систем и сформулировать подпункт (г) п. 31 в виде:
31. По влиянию элементов УУТС на безопасность устанавливаются четыре класса безопасности:
<…>
г) класс безопасности 4, к которому относятся элементы нормальной эксплуатации УУТС системы (элементы систем), разработанные и изготовленные по общепромышленным стандартам, не влияющие на безопасность и не вошедшие в классы безопасности 1, 2 и 3.
	Отклоняется.
Предложение расходится с практикой регулирования безопасности в Российской Федерации. При этом ГК «Росатом» предлагает не относить элементы к «4-му классу», оставив четыре класса.

	14. 
	п. 32
	АО «ГСПИ»
	Неоднозначно определены требования к элементам 4 класса безопасности.
Предлагается дополнить пункт и оформить его таким образом: 
Требования к качеству элементов УУТС, отнесенных к классам безопасности 1, 2, 3, и его обеспечению устанавливаются в нормативных правовых актах и иных нормативных документах, устанавливающих требования к их устройству и эксплуатации. При этом более высокому классу безопасности должны соответствовать более высокие требования к качеству и его обеспечению, приведенные в указанных документах. К качеству изготовления элементов 4 класса безопасности предъявляются общепромышленные требования.
	Отклоняется.
Избыточно. Ссылка на «общепромышленные требования» не является нормативной и не может содержаться в структурных единицах нормативного правового акта.

	15. 
	гл. II
(пп. 26–35),
перечисление (г) п. 2
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Нумерация разделов нелогична. Согласно п. 2 классификация систем и элементов относится к Общим положениям.
	Отклоняется.
«Общие положения» – сокращенное наименование ОПБ УУТС (введено в п. 1 проекта ОПБ УУТС).
Первый раздел – «Основные положения».

	16. 
	п. 51
	Госкорпорация «Росатом»
	Учитывая, что на текущее время и ближайшее будущее УУТС будут эксплуатироваться в режимах исследований и экспериментальной деятельности по изучению критериев безопасной эксплуатации и определения граничных режимов нормальной эксплуатации ожидается высокая вероятность срывов плазмы, и этими событиями необходимо управлять.
Дополнить п. 51:
Для УУТС с магнитным удержанием плазмы меры по предотвращению срывов плазмы и смягчению их последствий должны быть обоснованы в проекте УУТС и представлены в ООБ УУТС. В случае отсутствия в проекте УУТС мер по предотвращению срывов плазмы и смягчению их последствий, отсутствие необходимости их наличия должно быть обосновано в проекте УУТС и отражено в ООБ УУТС.
Для УУТС с магнитным удержанием плазмы в проекте УУТС и в ООБ УУТС должны быть определены системы (элементы), важные для безопасности, которые могут быть повреждены вследствие срывов плазмы. Для этих систем (элементов) допустимое воздействие срывов плазмы (допустимые параметры срывов плазмы и их количество) должно быть обосновано в проекте УУТС и отражено в ООБ УУТС. В случае, если в проекте УУТС определены системы (элементы), важные для безопасности, которые могут быть повреждены вследствие срывов плазмы, то в проекте УУТС должны быть предусмотрены технические средства для диагностики состояния этих систем (элементов). В проекте УУТС должны быть предусмотрены критерии оценки состояния, порядок осмотров, ремонтов, замены систем и элементов, которые могут быть повреждены вследствие срывов плазмы.
В проекте УУТС должны быть предусмотрены параметризация и средства защиты, индикации и управления расхолаживанием и остановом УУТС в условиях срыва плазмы.
	Отклоняется.
Срыв плазмы – исходное событие, которое должно быть рассмотрено в анализе безопасности и для которого должны быть предусмотрены системы безопасности. Общие требования установлены и достаточны.

	17. 
	п. 55
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Почему УСБ только для УУТС с ТЯУ высокой интенсивности?
	Отклоняется.
Для УУТС с ТЯУ высокой интенсивности установлено требование об обязательном наличии УСБ, это не ограничивает их применение на других УУТС.

	18. 
	п. 55, перечисление (д)
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Такие системы могут быть полезны для многосистемных УУТС со сложным разветвленным управлением, а не только для УУТС с ТЯУ высокой интенсивности.
	Отклоняется.
Требование не ограничивает, а предписывает наличие такой системы для УУТС с ТЯУ высокой интенсивности.

	19. 
	п. 57, 
абзац 2-й
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Редакционное замечание: избыточный переход на следующую строку
	Принимается.

	20. 
	п. 60, 
подпункт (з)
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Следует добавить систему водяного охлаждения
	Отклоняется.
Учтено в подпункте е).

	21. 
	п. 60, 
подпункт (н)
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Единственное упоминание АЦ в документе. Функционал его не определен. Может быть удалить вообще?
	Отклоняется.
Требования к аварийным центрам устанавливаются в других ФНП (по аналогии с АС и ИЯУ).

	22. 
	п. 60
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	[bookmark: _Hlk240546324]Предлагается включить в состав п. 60 требования о наличии на ОПУ вывода информации:
1) о состоянии систем противопожарной защиты, сигналах о срабатывании автоматической пожарной сигнализации и включении системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
2) об отключениях систем и останове УУТС в случае возникновения и распространения пожара.
	Принимается, за исключением системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – не зона ответственности оператора УУТС и начальника смены.

	23. 
	п. 63
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Дополнить содержание пункта словами «локальными системами управления»:
УСНЭ должны иметь в своем составе средства связи между ОПУ, локальными пунктами управления и эксплуатационным персоналом УУТС, выполняющим работы вне ОПУ.
	Отклоняется.
«Локальные пункты управления» не определены в проекте ОПБ УУТС и не применяются в нормативной практике по отношению к ОИАЭ.

	24. 
	п. 70
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Убрать повторения, которые, по сути, содержатся в п. 67.
Изложить в редакции:
Для поддержания работоспособности систем безопасности и предотвращения отказов в системах, важных для безопасности, должны проводиться их техническое обслуживание, ремонт, испытания и проверки. ЭО обеспечивает разработку регламентов технического обслуживания, ремонта, испытаний и проверок с участием разработчиков проекта УУТС в соответствии с проектом УУТС и ООБ УУТС. Согласно техническому регламенту техническое обслуживание, ремонт, испытания и проверки в системах, важных для безопасности, проводятся для поддержания работоспособности и предотвращения отказов.
При выводе систем безопасности в техническое обслуживание, ремонт, а также при испытаниях и проверке должны соблюдаться указанные в технологическом регламенте эксплуатации УУТС условия безопасной эксплуатации, указанные в технологическом регламенте эксплуатации УУТС. После технического обслуживания и ремонта элементы и системы, важные для безопасности, должны проверяться на работоспособность и соответствие проектным характеристикам с документированием результатов проверки.
	Отклоняется.
Технологический регламент безопасной эксплуатации и регламенты технического обслуживания – разные по сути и назначению документы.

	25. 
	п. 71
	Госкорпорация «Росатом»
	Учитывая, что в ближайшее время будут проводиться только поисково-исследовательские работы по созданию действующей УУТС, считаем целесообразным дополнить этот п. 51 эксплуатацией УУТС по программам экспериментальных исследований, утвержденных руководством ЭО и согласованной с Госкорпорацией «Росатом», по аналогии с п. 5.2.1.1 НП-033-11 «Общие положения обеспечения безопасности исследовательских ядерных установок»:
Эксплуатация РУ и ПЭЯУ в режиме пуска и работы на мощности должна проводиться в соответствии с технологическим регламентом и руководством по эксплуатации и в объеме программы экспериментальных исследований, утвержденной руководством ЭО.
Предлагается дополнить п. 71 проекта ОПБ УУТС новым абзацем, поместив его после абзаца первого:
Эксплуатация УУТС должна осуществляться в соответствии с технологическим регламентом эксплуатации УУТС, инструкциями по эксплуатации систем и оборудования.
Работа УУТС в режиме пуска и работы на мощности и эксплуатация должна проводиться в соответствии с технологическим регламентом и в объеме программы экспериментальных исследований, утвержденной руководством ЭО и согласованной с Госкорпорацией «Росатом».
ЭО должна обеспечить выполнение регламентов технического обслуживания, ремонта, испытаний и проверок систем (элементов систем), важных для безопасности УУТС.
	Требует обсуждения.






















	26. 
	п. 73, предложение 3-е
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Пояснить, что подразумевает контроль за пределами и условиями безопасной эксплуатации
	Принимается частично.
ФНП не могут содержать пояснений, для этой цели разрабатываются руководства по безопасности.
Предлагается дополнить «контроль соблюдения пределов и условий безопасной эксплуатации».

	27. 
	[bookmark: _Hlk240625693]п. 88, абзац 
2-й, предложение второе
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Изложить в виде:
Кроме того, должна быть создана служба радиационной безопасности или и/или назначено должностное лицо, ответственное за обеспечение радиационной безопасности. 
	Принимается.
Предлагается исключить требование.

	28. 
	п. 91
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Изложить в виде:
ЭО должна обеспечивать учет доз облучения персонала УУТС и привлекаемого к техническому обслуживанию, ремонту и испытаниям систем (элементов) УУТС персонала других организаций, разработку и реализацию мероприятий по снижению доз облучения персонала до разумно достижимого уровня допустимого для персонала уровня [Ссылка на НРБ 99].
	Принимается.
Предлагается исключить требование.

	29. 
	п. 94, абзац 
1-й
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Предлагается дополнить абзац 1-й п. 94:
В планах мероприятий по защите персонала и населения в случае аварии на УУТС должно быть определено, при каких условиях, по каким средствам связи, кто и какие организации оповещает об аварии и о начале выполнения этих планов. Список для оповещения должен быть согласован и утвержден в том числе с участием органов государственной власти.
	Отклоняется.
Избыточно. План мероприятий согласовывается в соответствии с требованиями к нему, установленными в отдельных ФНП.

Предлагается требования к содержанию Планов мероприятий исключить из проекта ОПБ УУТС.

	30. 
	п. 95
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Для незамедлительного реагирования на возникающие ситуации в управлении УУТС действия персонала должны быть отработаны до автоматизма, а это достигается в ходе регулярных тренировок. Поэтому их периодичность не менее 2-4 раз в год. Должны быть разработаны сценарии частичных посистемных и полномасштабных тренировок с учетом особенностей УУТС.
	Отклоняется.
Предмет регулирования отдельных ФНП по аварийной готовности (аналог НП-106-19).

	31. 
	п. 98
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Учесть организационные и технические мероприятия по подготовке к выводу.
Изложить п. 98 в виде:
Организационные и технические мероприятия по подготовке к выводу, в том числе сокращение Сокращение объема технического обслуживания, вывод из эксплуатации отдельных систем и элементов, сокращение числа оперативного персонала при подготовке к выводу из эксплуатации должны быть обоснованы в ООБ УУТС.
	Принимается.

	32. 
	п. 98
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Рассмотреть продление срока эксплуатации, проведение измерений радиационной ситуации в определенных местах УУТС и на площадке и ее границах. Предусмотреть финансирование мероприятий.
	Отклоняется.
Продление срока эксплуатации УУТС – предмет нормативного регулирования отдельных ФНП (по аналогии с НП-017-18). Финансирование – не предмет регулирования ФНП (см. ст. 6 Федерального закона № 170-ФЗ).

	33. 
	прил. № 1
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Отсутствуют определения терминов ЯМ, ГЭЗ, УСНЭ.
	Принимается частично.
Термин «ядерные материалы» определен в ст. 3 Федерального закона № 170-ФЗ.

	34. 
	прил. № 1,
пп. 96, 97, 110
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Поскольку определение УУТС (п. 110) включает в себя и ТЯУ, и ТЯР, а по нейтронному выходу они не различаются, то нет смысла выделять ТЯУ высокой интенсивности в ФНП. Предлагается использовать только ТЯУ. Тем более, что сокращение ТЯР в тексте не встречается (только в Определениях и Сокращениях).
	Отклоняется.
ТЯР выделены по назначению (производство энергии или наработка ЯМ). Такое разделение требуется для дальнейшего нормативного регулирования.

	35. 
	прил. № 1,
п. 102
	ИБРАЭ РАН
	В соответствии с п. 31 проекта ОПБ УУТС тритийсодержащие системы и элементы относятся к оборудованию 1 и 2 класса безопасности, а также влияют на классификацию иных систем и оборудования УУТС (в случае, если отказы таких систем могут привести к повреждению тритийсодержащих систем и элементов). При этом выбранные численные значения отнесения оборудования, в частности, по объемной активности трития, не обоснованы и создает значимые риски неоправданного с точки зрения безопасности повышения класса безопасности большей части оборудования УУТС, в том числе УУТС, в которых тритий образуется только как побочный продукт термоядерных реакций. В критерии не учитываются особенности эксплуатации установок синтеза – в частности, импульсный характер их работы и возможность краткосрочного повышения концентрации продуктов реакции в отдельных элементах установки.
Например, для проектируемой установки ТРТ (которая по критерию нейтронного потока не входит в область распространения проекта ОПБ УУТС) за один импульс длительностью 100 с возможно образование до 1020 атомов трития, что соответствует объемной активности в вакуумной камере около 109 Бк/м3. При этом происходит превышение критерия отнесения к тритийсодержащему оборудованию по объемной активности, но не по суммарной активности. Дозовые последствия даже полного выхода такой активности в атмосферу пренебрежимо малы – предварительные расчеты нормативов допустимого выброса трития показывают непревышение минимальной дозовой квоты для населения (10 мкЗв) для выброса трития до 1,5 ∙ 1014 Бк/г. 
Таким образом, считаем, что предложенные значения удельных и объемных показателей активности трития для отнесения к тритийсодержащему оборудованию не обоснованы и приведут к завышению классов безопасности оборудования УУТС. 
При этом обращаем внимание, что в определении тритийсодержащей УУТС (п. 103 приложения № 1 к проекту ОПБ УУТС) использован критерий по массе трития, не привязанный к МЗА, МЗУА и МЗОА. Предлагаем использовать аналогичный подход в определении тритийсодержащего оборудования. Предложенное ограничение по массе (0,2 г) соответствует критерию минимального количества трития, подлежащего учету в соответствии с приложением № 3 к НП-030-19.
Кроме того, значение 0,2 г видится обоснованным с точки зрения радиационной безопасности – как указано выше, превышение предела пренебрежимо малого облучения населения наблюдается при выбросе более 0,4 г трития. Принимая коэффициент запаса 2, получаем 0,2 г.
Изложить п. 102 приложения № 1 к проекту ОПБ УУТС в следующей редакции:
Тритийсодержащие системы (элементы) – системы (элементы) УУТС, в которых в соответствии с проектом УУТС могут содержаться среды (вещества) с удельной активностью трития, превышающей 108 Бк/г для твердых сред или 104 Бк/г для жидких сред, или объемной активностью трития, превышающей 107 Бк/м3 для газообразных сред и (или) с суммарной активностью массой трития свыше 1013 Бк 0,2 г.
	Отклоняется.
Комментарий: в соответствии с положениями таблицы 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010 первая часть критерия соответствует минимальной удельной активности трития для отнесения тритийсодержащих РАО к среднеактивным; в соответствии с положениями пунктов. 3.8.1 и 3.8.2 ОСПОРБ-99/2010 вторая часть критерия по суммарной активности трития (более 1013 Бк – по порядку величины соответствует содержанию трития в системах (элементах) в количестве более 0,2 г) с запасом в один порядок величины соответствует минимальной активности, для которой работы с использованием открытых источников излучения относятся к работам I класса (1014 Бк = 106 ∙ 108 Бк).

	36. 
	прил. № 1,
п. 110
	АО «ГСПИ»
	Предлагается согласовать термин и определение с глоссарием ФБУ «НТЦ ЯРБ» «Установки управляемого термоядерного синтеза», в котором определение УУТС дано более обобщенно:
Установка управляемого термоядерного синтеза (установка УТС) – ядерная установка или радиационный источник, в составе которой(-ого) предусмотрены устройство термоядерного синтеза и комплекс помещений, систем и элементов, включая установки по хранению, обработке и переработке термоядерного топлива, ядерных материалов, РВ и радиоактивных отходов, располагающихся на площадке установки УТС и влияющих на безопасность эксплуатации установки УТС.
	Отклоняется.
[bookmark: _GoBack]Глоссарий ФБУ «НТЦ ЯРБ» - не нормативный правовой акт. 

	37. 
	прил. № 3
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Общие требования уже рассматривались в гл. I
	Отклоняется.
Раздел 1 проекта ОПБ УУТС – «Основные положения». Не ясна суть замечания.

	38. 
	прил. № 3 и 5
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Граница между тритийсодержащими УУТС и УУТС с ТЯУ высокой интенсивности –  условная. Поэтому почти все требования, приведенные в приложении № 3, касаются всех типов УУТС, а, следовательно, разумно переместить их в общую часть Общие положения, за исключением пп. 4, 5, 28, 29, 30, 39.
Приложение № 3 предлагается переименовать в «Дополнительные требования к установкам управляемого термоядерного синтеза с термоядерным реактором» и оставить в нем только пп. 4, 5, 28, 29, 30, 39.
Из приложения № 5 исключить пп. 2 и 3.
	Отклоняется.
Отсутствует аргументация. 

	39. 
	прил. № 3, п. 12
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Проверить ссылку на п. 19 Общих положений. Есть Основные положения.
	Отклоняется.
Общие положения – сокращенное наименование ОПБ УУТС (введено в п. 1 проекта ОПБ УУТС).

	40. 
	прил. № 3, п. 16
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Проверить ссылку на п. 37 Общих положений. Есть Основные положения.
	Отклоняется.
Общие положения – сокращенное наименование ОПБ УУТС (введено в п. 1 проекта ОПБ УУТС).

	41. 
	прил. № 3, п. 20
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Требования к размещению и функционалу аварийного центра (АЦ) не рассмотрены. Чем отличается (АЦ) от резервного пункта управления (РПУ)? Почему нельзя их объединить?
	Отклоняется.
Требования к аварийному центру – предмет нормативного регулирования отдельных ФНП.

	42. 
	прил. № 4
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Здесь и далее в Приложении № 4 употреблять только ТЯУ. ТЯУ высокой интенсивности – это синоним ТЯУ. Предлагается переименовать в «Требования к гибридным УУТС с термоядерной установкой».
	Отклоняется.
ТЯУ высокой интенсивности – не синоним ТЯУ. Термины и определения приведены в Приложении №1 к проекту ОПБ УУТС.

	43. 
	прил. № 4
	АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	Пункты 12–17 переместить в начало Общих требований приложения № 4. Оставить заголовок Общие требования.
	Отклоняется.
Отсутствует аргументация.





